Catfish

Belangrijke waarschuwing: Breng dit product niet terug naar de winkel. Indien U vragen hebt of problemen ervaart met dit product, gelieve contact op te nemen met de Water Tech klantendienst.

**Belangrijke voorzorgen**

Waarschuwing: reparaties die ontmanteling van het product vereisen, moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerd Water Tech service centrum. Voor het dichtstbijzijnde reparatiecenter bel 1-800-298-8800.

* Niet gebruiken indien de unit of oplader beschadigd is.
* Gebruik dit product alleen voor de vooropgestelde taken zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen Water Tech accessoires.
* Laat uw cleaner nooit langdurig aangesloten op netstroom achter (max 24 u)
* Laat de cleaner nooit in water wanneer die uit staat of zonder stroom valt.
* De cleaner is uitsluitend ontwikkeld voor onderwater gebruik. Gebruik dit product uitsluitend voor het schoonmaken van uw zwembad. Dit is geen stofzuiger.
* Nauw toezicht vereist indien u de cleaner gebruikt in het bijzijn van kinderen. Dit is geen speelgoed.
* De cleaner werkt met zuigkracht. Houd haar, losse kleding en lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende delen.
* De unit moet zich minstens 25cm onderwater bevinden om naar behoren te functioneren.
* Op te bergen in een propere, droge ruimte. Niet langdurig blootstellen aan direct zonlicht of extreme temperaturen, niet in water laten liggen.
* Je kan de cleaner gebruiken zonder de zuigkop, maar indien u die wel gebruikt, vergewist u zich ervan dat de bijgeleverde wieltjes en borstels correct gemonteerd zijn.
* Niet gebruiken zonder filterzak, sluitingsring en neuskap. Vervang beschadigde filterzakken en sluitingsringen onmiddellijk.
* Vermijd scherpe of harde voorwerpen. Deze kunnen de cleaner en filterzak beschadigen.
* Gebruik dit product niet om giftige of ontvlambare vloeistoffen op te ruimen. Vermijd gebruik in de buurt van brandbare of explosieve dampen.
* Vermijd dat er zich bladeren, steentjes of andere objecten in openingen terecht komen.
* Niet gebruiken op of in de buurt van hete oppervlakken.
* Vergewis u ervan dat de cleaner niet meer aangesloten is op netstroom en uit staat vooraleer u deze schoonmaakt, de filter vervangt of ander onderhoud verricht.
* Raak de cleaner niet aan met natte handen of zonder schoenen terwijl deze opgeladen wordt.
* Gebruik de bijgeleverde oplader alleen met dit product. Gebruik deze niet met andere producten.
* Om het risico op elektrische schokken te minimaliseren, houdt de oplader weg van water of andere vloeistoffen.
* Stel de oplader niet bloot aan extreme temperaturen of vochtigheid. Laad de batterij alleen op met de bijgeleverde oplader.
* Om schade aan de oplader en de stroomdraad te vermijden, gebruik de draad nooit om de oplader te dragen. Trek niet aan de draad om die uit het stopcontact te halen. Trek de draad nooit langs scherpe randen of voorwerpen.
* Laat de stroomdraad nooit over de rand van een tafel hangen of hete oppervlakken raken.
* Gebruik de oplader niet buiten. Berg deze op in een droge ruimte. Laad uw cleaner binnen op, in een droge, propere omgeving. Stel de oplader niet bloot aan regen of extreme temperaturen.
* Voor de beste resultaten, gebruik de cleaner in een omgeving tussen 10°C en 35°C.
* Ontkoppel de oplader van de stroombron wanneer deze niet in gebruik is en voor u er onderhoudswerken op verricht.
* Indien de cleaner niet naar behoren functioneert, of deze is gevallen of beschadigd, breng deze dan onmiddellijk naar een service center.
* Dis product bevat een gesloten nickel-metaal hybride batterij. Stel deze nooit bloot aan extreme hitte om explosiegevaar te vermijden. Probeer nooit de batterij te verbranden. Ontdoe u van de batterij op de aangewezen manier.
* Een lek in de batterij kan onder extreme omstandigheden voorkomen. Als de batterijvloeistof in contact komt met de huid, onmiddellijk met water spoelen. Indien ze in contact komt met de ogen, onmiddellijk met zoutoplossing spoelen en medische hulp raadplegen.
* Gebruik nooit een andere oplader dan de bijgeleverde. Indien u zich hier niet aan houdt, vervalt de garantie en verhoogt het risico op brand.



1. Zuigkop
2. Borstels
3. Wieltjes
4. Neuskap
5. Filterzak/sluitingsring
6. Microfilterzak (niet zichtbaar)
7. Oplader batterij
8. Veerklem
9. Steel adapter (alleen op Catfish Ultra)
10. Uitschuifbare steel (alleen op Catfish Ultra)

Bijkomende onderdelen:
- Sand- en zoutzak
- Ondiep-waterslang

**Het opladen van de batterij**

De batterij voor uw cleaner werd verzonden in staat van laag voltage. De batterij moet gedurende 12 uur opgeladen worden voor het eerste gebruik. Wanneer de batterij volledig leeg is, moet deze gedurende 8 tot 10 uur opladen.

Gebruik alleen de bijgeleverde oplader om het risico op brand, elektrische schokken of verwondingen te verkleinen!

Draai de dop aan de achterkant van uw cleaner tegenwijzerszin. U ziet nu de ingang voor de jack van de oplader. Opmerking: Het is perfect normaal als er lucht ontsnapt wanneer u de batterijdop verwijdert. De lucht binnenin zet uit door de opwarming van de motor.

Verbind de stroomdraad van de oplader met de cleaner.
Sluit de oplader aan op netstroom.
Na het opladen, laat de batterijdop open om eventueel vocht te laten verdampen.

**Onthoud:** plaats de batterijdop terug voor u de cleaner in gebruik neemt. Indien u dit niet doet, vervalt de garantie en zal de cleaner schade oplopen.

**Bereid uw Catfish voor op schoonmaak**

Plaats de cleaner op de cover van de motorbox, op een stabiele ondergrond.
Plaats de filterzak en sluitingsring in de cleaner zoals op het diagram getoond. Vergewis u ervan dat de sluitingsring op de trechter past. De volledige filterzak moet in de trechter passen, zodat de kop volledig gesloten kan worden.

Plaats de neus op de trechter zoals getoond op het diagram. Richt de slotklemmen zodat die tegenover de openingen staan. Draai in wijzerszin tot de neus vastklikt.

Opmerking: De grendel sluiten zou niet veel moeite mogen kosten. Indien u problemen ondervindt, kijk dan even na of de filterzak tussen de sluiting en de neus of trechter terecht gekomen is. Wees er ook zeker van dat er geen andere obstructies zoals zand of ander vuil tussen zitten.

**Het gebruik van de Catfish**

Opgelet! De cleaner is uitsluitend geschikt om onderwater te gebruiken. Gebruik deze niet buiten uw zwembad. De cleaner is niet ontwikkeld om als binnenhuis stofzuiger te dienen. De unit moet minstens 25cm onderwater staan om naar behoren te functioneren. Gebruik tussen 5°C en 40°C. Maximale diepte: 3,5m.

 Uw cleaner is ontwikkeld om op 3 verschillende manieren uw zwembad schoon te maken:

1. Stofzuigen met gebruik van het handvat, zonder de zuigkop. **Gebruik de Catfish NOOIT met een steel zonder de zuigkop!**
2. Stofzuigen met gebruik van het handvat en de zuigkop, met wieltjes of borstels, afhankelijk van het type zwembad.
3. Stofzuigen met gebruik van een standaard zwembadsteel (niet meegeleverd) en de zuigkop.

*Vastmaken van een zwembadsteel*

Het handvat van uw cleaner werd ontworpen zodat u een standaard zwembadsteel kunt bevestigen. Om de steel te bevestigen houdt u de pennen op het handvat ingedrukt en zorgt u dat die overeenkomen met de gaatjes op uw steel. Glijd de steel in het handvat en laat de pinnen los, zodat de steel vast zit.

Indien u een Catfish Ultra kocht, zal u een gesegmenteerde steel en adapter bijgeleverd krijgen. Monteer de steelsegmenten door deze in mekaar te glijden en vast te drukken. Het segment met de gaatjes voor de montagepennen moet aan het uiteinde komen.

Glijd de adapter over het handvat van de Catfish en duw tot de pennen vastklikken. Glijd daarna de gemonteerde steel over de adapter tot de pennen van de adapter vastklikken op de steel.

Eens de cleaner klaar is voor gebruik, mag u deze pas in uw zwembad zetten.

* Zet de Catfish naast uw zwembad en zet deze aan door de batterijdop in wijzerszin te draaien. Doe dit voor u de cleaner in het water zet.
* Pas wanneer de cleaner aan staat, mag deze volledig onderwater gebracht worden.
* Als het apparaat niet aan staat en zich in het water bevindt, kunnen er lekken optreden en vervalt de garantie. Laat uw cleaner nooit achter in het water wanneer deze uit staat.

Opmerking: om de cleaner uit het water te halen: til deze uit het water met de neus naar boven gericht, zodat het water langs de achterkant en zijkanten kan ontsnappen.

**Onderhoud van de Catfish**

1. De filterzak schoonmaken

Om de effectiviteit van de Catfish te garanderen moet de filterzak en sluiting nagekeken, leeggemaakt en schoongemaakt worden wanneer u merkt dat de prestaties van uw apparaat verminderen.

De filterzak schoonmaken:

* Ontkoppel de cleaner van de oplader vooraleer u de filter vervangt of andere onderhoudswerken uitvoert.
* Plaats de cleaner op zijn zijkant (verwijder de steel indien deze erop staat)
* Draai de neus in wijzerszin om los te koppelen.
* Verwijder de filterzak uit de trechter.
* Draai de filterzak binnenstebuiten en reinig deze met de tuinslang of in de gootsteen.
Opmerking: Niet in de wasmachine reinigen. Geen afwasmiddel gebruiken!
* Bevestig de filterzak opnieuw wanneer u klaar bent met de reiniging.

Opmerking: Vervang de filterzak met sluitingsring als de zak gescheurd is of de sluiting versleten is.

1. De ventielklep schoonmaken

Binnenin de neus zit een ventielklep. Deze klep moet schoongemaakt worden na elk gebruik om deze goed te laten functioneren (vuiligheid in de cleaner vasthouden).

1. De batterijdop smeren

De O-ring aan de binnenkant van de batterijdop moet af en toe gesmeerd worden met een silicone smeermiddel. Zo vermijdt u waterlekken wanneer de unit in gebruik is. U kan het smeermiddel rechtstreeks bij Water Tech bestellen of bij een zwembad/spa verkoper in uw buurt.

**Langdurige opslag**

Indien u uw Catfish langdurig (langer dan een maand) opbergt, moet u met een aantal aspecten rekening houden.

1. Maak de machine schoon. De filterzak, zuigkop en neus moeten volledig schoon zijn.
2. Bewaar uw Catfish in een propere, droge ruimte, bij voorkeur binnenshuis, niet in de garage of tuinhuis.
3. Indien u de Catfish gedurende 3 maanden niet hebt gebruikt, laad de ongeveer 4 à 8 uur op. Zo blijft de batterij volledig opgeladen en klaar voor gebruik wanneer u hem nodig hebt.
Waarschuwing: Het is belangrijk dat u de oplader nooit langdurig aansluit wanneer deze niet in gebruik is. Dat kan uw cleaner permanent beschadigen en is bovendien een potentiële vuurhaard.

**Vaak gestelde vragen**

**V: Mag mijn cleaner aan staan op het droge?**A: Ja, maar alleen voor een korte periode, zoals wanneer u die aan zet voor u hem in het water zet.

**V: Hoe weet ik of de batterij leeg is wanneer ik mijn zwembad aan het schoonmaken ben?**A: De meeste mensen voelen trillingen van de motor door het handvat of de steel wanneer de cleaner werkt. Om zeker te zijn kan u de cleaner kort uit het water halen om te kijken of deze werkt.

**V: Hoe vaak moet ik de filterzak schoonmaken?**
A: U mag de filterzak zo vaak als u wenst schoonmaken, zonder dat die daar onder lijdt. De filterzak kan binnenstebuiten gekeerd worden en gereinigd worden met de tuinslang of in de gootsteen. Gebruik geen detergent of machines. Voor het beste resultaat reinigt u de filterzak na elk gebruik.

**V: Ik hoor lucht ontsnappen uit de batterijdop. Is dit gevaarlijk?**A: Neen. Door de krachtige motor raakt de lucht onder de dop opgewarmd en zet die uit, daarom hoort u de lucht ontsnappen.

**V: Hoe voorkom ik dat het vuil uit de neus ontsnapt wanneer ik die uit het water haal?**A: Er zijn twee manieren om uw cleaner uit het water te halen. Als u het handvat gebruikt, draai de neus ondersteboven zodat het water kan ontsnappen langs de zijkanten en achterkant. Als u de steel gebruikt, draai de cleaner ondersteboven, zo ontsnapt het water zonder het vuil mee te kunnen nemen.

**V: Wat gebeurt er als ik de cleaner in het water zet zonder de batterijdop erop?**A: Gebruik de cleaner nooit wanneer er water in de machine gelekt is. Verwijder de dop en zet de cleaner op zijn zijkant, laat al het water eruit lopen en laat drogen. U kan het proces versnellen door een haardroger te gebruiken. Zet de machine niet aan of plaats de dop niet terug vooraleer deze volledig droog is om verwondingen of schade te vermijden.

**V: Mag ik mijn cleaner de hele tijd laten opladen?**
A: Wanneer de cleaner volledig opgeladen is, moet de oplader ontkoppeld worden van de cleaner en uit het stopcontact gehaald worden. Zo vermijd je dat de batterij beschadigd raakt.

**V: Mag ik de batterijen zelf vervangen?**A: Onder geen beding mag u zelf de motor of de behuizing van de batterij openen. De batterijen en motor zijn in de fabriek geïnstalleerd en waterdicht gemaakt. Uw herlaadbare batterij zou u vele uren moeten dienen. Indien u problemen ondervindt met de batterij of de motor, brengt u uw cleaner naar een erkend service center.

**V: Waar kan ik vervangstukken kopen?**
A: Vraag bij een lokale erkende handelaar voor authentieke Water Tech vervangstukken.

**V: Kunnen de chemicaliën in mijn zwembad de cleaner beschadigen?**A: De cleaner is ontwikkeld om de chemicaliën in zwembaden te weerstaan tijdens het gebruik. Wanneer u de cleaner uit het zwembad haalt, spoelt u die best af met schoon water.

**V: Mag ik de cleaner in het zwembad laten staan wanneer ik deze niet gebruik?**A: Neen. Wanneer u klaar bent met het schoonmaken van uw zwembad, haalt u de cleaner uit het water en bergt u deze op in een droge en propere ruimte.

**V: Mijn cleaner zuigt niet meer. Wat doe ik daaraan?**A: Houd de cleaner volledig onderwater en zorg ervoor dat er geen lucht meer in de trechter zit. De cleaner is alleen ontwikkeld om water op te zuigen, geen lucht.
Indien dit niet helpt:
 Zorg ervoor dat de filterzak schoon is en vrij van gruis.
 Zorg ervoor dat de cleaner aan staat.
 Laad de cleaner gedurende 24 uur op.

Indien geen van deze maatregelen effect hebben, neem dan contact op met onze klantendienst.

Gebruik van de Catfish in 7 stappen

* Laad de batterij op gedurende 12 uur
* Installeer de filterzak met sluitingsring
* Na het opladen, plaats de batterijdop terug. Zorg ervoor dat die volledig vast staat
* Zet de Catfish aan voor u hem onderwater zet
* Tijdens de schoonmaak, geen grote brokken of scherpe voorwerpen opzuigen
* Na de schoonmaak de Catfish uit het water halen, uitzetten en de filterzak reinigen
* Droog opbergen

De garantie op de Catfish vervalt in deze gevallen:

* U gebruikt een andere oplader dan de bijgeleverde
* U plaatst de batterijdop/cover niet terug voor u de cleaner gebruikt.
* U laat de cleaner in het water staan terwijl deze niet in werking is.
* Gebruik zonder filterzak met sluitingsring